[bookmark: _Toc238109351][bookmark: _Hlk209001306]16.	Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
16.1		Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання
[bookmark: _Hlk177565413]ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ»
Скорочене найменування суб’єкта господарювання:
ТОВ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ»

16.2		Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
35286792

16.3		Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання
[bookmark: _Hlk177565436]Юридична адреса: 81220, Львівська обл., Львівський р-н, місто Бібрка, вул.Франка І., будинок 17-19, приміщення 6

16.4		Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика
Львів-9  79018, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Ю. Федьковича, 57

16.5		Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля
Діяльність ТОВ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ» проммайданчик Львів-9  не підлягає оцінці впливу на довкілля та не підлягає вимогам ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

16.6		Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТСЕРВ ДІДЖІТАЛ» ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35286792, юридична  адреса: 81220, Львівська обл., Львівський р-н, місто Бібрка, вул.Франка І., будинок 17-19, приміщення 6.
Вид діяльності згідно з КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
На території проммайданчика Львів-9, що знаходиться за адресою: 79018, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Ю. Федьковича, 57. На території підприємства знаходиться один промисловий майданчик та ідентифікується 1 стаціонарне джерел викидів.
Для забезпечення безперебійного живлення при вимкненні електроенергії встановлений дизельний генератор моделі Wattstream WS345-WS у всепогодньому капоті (джерело №1). Димові гази відводяться вихлопною (димовою) трубою. В процесі спалювання дизельного палива утворюються наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, вуглеводні граничні (С12-С19). 


16.7		Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються на підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка висвітлена у пункті 18. даних Документів.


16.7.1	Інформація щодо обсягів викидів
Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року під № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий викид на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року під № 177 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 року за №445/6733) надаються:
– перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
– перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений в таблиці 6.1.



	
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	
	
	
	
	Таблиця 6.1

	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг
викидів,
т/рік
	Потенційний обсяг викидів,
т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,377318
	0,377318
	1,5

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,06685
	0,06685
	3

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,06685
	0,06685
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,336098
	0,336098
	 

	3
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,336098
	0,336098
	1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,034879
	0,034879
	2

	4
	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,034879
	0,034879
	1,5

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,013633
	0,013633
	1,5

	5
	11000
	Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)
	0,013633
	0,013633
	1,5

	Усього для підприємства
	
	 
	0,828778
	0,828778
	 





	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,377318
	0,377318
	1,5

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,06685
	0,06685
	3

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,06685
	0,06685
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,336098
	0,336098
	 

	3
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,336098
	0,336098
	1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,034879
	0,034879
	2

	4
	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,034879
	0,034879
	1,5

	Усього
	 
	 
	0,815145
	0,815145
	 

	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	

	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,013633
	0,013633
	1,5

	1
	11000
2754
	Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)
	0,013633
	0,013633
	1,5

	Усього
	 
	 
	0,013633
	0,013633
	 

	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Усього
	
	
	
	
	




16.7.2 Характеристика пилогазоочисного устаткування
	 Таблиця 6.4

	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,
%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	Найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	На проммайданчику відсутнє пилогазоочисне устаткування



16.7.3 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
[bookmark: _Hlk168216767]Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика подані в таблиці 6.7. 
Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) подані в таблицях 6.8.

	



Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

	
	
	
	

	 Таблиця 6.7

	
Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,377

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,067

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,067

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,336

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,336

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,035

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,035

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,014

	11000
	Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)
	0,014

	 
	Усього для підприємства:
	0,829





	
Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння 
1.А.5.а Інше (стаціонарне горіння)

	 Таблиця 6.8

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,377

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,067

	03000
	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом
	0,067

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,336

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,336

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,035

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,035

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,014

	11000
	Вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.)
	0,014

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,829





16.8.  Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

	Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування 
(для об’єктів першої групи)

	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–


Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не надана оскільки проммайданчик віднесено до третьої групи об’єктів.

		[bookmark: _Hlk168218027]
16.9		Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

	
	
	
	 
	Таблиця 10.1

	Код
виробничого та технологічного процесу,
технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Термін виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат  за  кошторисною вартістю, тис.грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують нормативні значення.

	Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються.

	Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються

	Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, джерела залпових викидів відсутні

	Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів які знаходяться в населених пунктах , де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У місці знаходження суб’єкту господарювання не проводиться оповіщення про прогнозування несприятливих умов тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.

	Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються
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	Таблиця 10.2

	Наймену-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Місце розташу-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використо-вуються або виготовля-ються, переробля-ються, зберігаються чи транспорту-ються на об’єкті 
	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта 
	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти  в атмосферне повітря 
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо  ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено)
 до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року № 690 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».



16.10	Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для даного підприємства не передбачаються.

16.11	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

16.11.1	Відповідність оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даним, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку

На підприємстві служба охорони атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища відсутні.
В зоні впливу відсутні житлові будинки, санаторії, дитячі навчальні заклади, тощо. 


16.11.2	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування..
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викидів приведені у таблиці 9.1.
	
	
	
	Таблиця 9.1

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид
	Строк досягнення

	
	
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	



- На даному підприємстві відсутні джерела викидів, що віднесені до основних.
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Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	
Номери джерел викидів:
	1
	Димова труба. Дизельний генератор 
Wattstream WS345-WS

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид,
мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	
	
	
	

	Оксид вуглецю
	0,015358
	
	З дати отримання дозволу

	Сполуки азоту, в т.ч.:
	
	
	

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,01368
	
	З дати отримання дозволу

	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	
	
	

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,00142
	
	З дати отримання дозволу



